

*Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони*

***ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ***

 **МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за „Доставка на материални активи в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой сцена с включена озвучителна система и осветление”**

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. ДОСТАВКА НА СЦЕНА С РАЗМЕРИ от 5 Х 4 Х 5 м. до 8 х 10 х 8 с покрив от ферми

Технически характеристики:

|  |
| --- |
| Основа – Метална база на кулата. Отвори за монтаж на допълнителни стабилизатори. Комплект с нивелиращи болтове 4 бр. и свързващи елементи към алуминиевата ферма тип – буренца.  |
| Повдигаща количка за кула – метална универсална 4 странна, 16 бр. водещи колела, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Топ метален – горна част на кулата, за работа с ръчен телфер, комплект със свързващи елементи към фермата на кулата тип – буренца |
| Телфер с верига за ръчно повдигане с товароподемност 1 тон на височина 5 метра с верига. |
| Тримерна Алуминиева ферма – дължина 200 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Тримерна Алуминиева ферма – дължина 300 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Четиримерна алуминиева ферма – дължина 0.50 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Четиримерна алуминиева ферма – дължина 200 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Четиримерна алуминиева ферма – дължина 300 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца.  |
| Практикабъл (подиум) от рамка с размери 1м х 2м. от влагоустойчив шперплат в комплект с крака тип рамка. Възможност за снаждане и заключване на сценичните платна едно към друго.  |
| Стълба подвижна със стъпала от шперплат в метална рамка. Възможност за снаждане и заключване към сценичните платна.  |
| Покривало за сцена комплект с аксесоари |

2. ДОСТАВКА НА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА. Технически характеристики

|  |
| --- |
| **Аналогов смесителен пулт 2 канален** балансиран главен изход (стерео XLR + TRS) 1 aux sends2 Mic preamp inputs**Активна тонколона топ 12-A** 700W 12" говорител1" драйвърМаксимално ниво на звуковото налягане (SPL) - 119 dBПротиводраскащ се пластмасов корпус**Микрофон жичен - Динамичен микрофон 50Hz-15Khz Dynamic Cardioid**  |

3. ДОСТАВКА НА ОСВЕТЛЕНИЕ. Технически характеристики

|  |
| --- |
| Осветително тяло PAR 56 short |
| Скоби за окачване на ферма |
| Захранващи кабели и аксесоари на системата  |

При определяне на цената на оборудването следва да включите всички присъщи разходи, включително транспорт. С оглед определяне на индикативната цена се предвижда място на доставка: гр.Две могили, ул. „Шипка“ № 3 и срок на доставка от 10 до 15 дни, считано от датата на поръчката.